**EVSW21MV**

RS232 Commands and Protocol



**Input Select**

Input 1 A5 5B 02 03 01 00 01 00 00 00 00 00 F9

Input 2 A5 5B 02 03 02 00 01 00 00 00 00 00 F8

**Resolution**

1080p A5 5B 08 06 00 00 00 00 00 00 00 00 F2

720p A5 5B 08 06 01 00 00 00 00 00 00 00 0F

1080i A5 5B 08 06 02 00 00 00 00 00 00 00 F0

1024x768 A5 5B 08 06 03 00 00 00 00 00 00 00 EF

1360x768 A5 5B 08 06 04 00 00 00 00 00 00 00 EE

**Mode**

Single Source A5 5B 19 01 01 00 00 00 00 00 01 00 E4

PIP A5 5B 19 01 02 00 00 00 00 00 02 00 E2

Side-by-Side (FULL) A5 5B 19 01 03 00 00 00 00 00 03 00 E0

Side-by-Side (16:9) A5 5B 19 01 04 00 00 00 00 00 04 00 DE

**PIP Position**

Top Left A5 5B 19 03 01 00 00 00 00 00 01 00 E2

Top Right A5 5B 19 03 02 00 00 00 00 00 02 00 E0

Bottom Left A5 5B 19 03 03 00 00 00 00 00 03 00 DE

Bottom Right A5 5B 19 03 04 00 00 00 00 00 04 00 DC

**PIP Size**

Small: A5 5B 19 05 01 00 00 00 00 00 01 00 E0

Medium: A5 5B 19 05 02 00 00 00 00 00 02 00 DE

Large: A5 5B 19 05 03 00 00 00 00 00 03 00 DC

**Border**

Show Border A5 5B 0C 01 0F 00 0F 00 00 00 00 00 D5

Hide Border A5 5B 0C 01 F0 00 F0 00 00 00 00 00 13

**Factory Reset** A5 5B 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 EE