**EVMX44QI**

TCP/IP and RS232 Control Commands and Protocol (HEX)

|  |  |
| --- | --- |
| Baud Rate: | 115200 |
| Data: | 8 bit |
| Parity: | None |
| Stop: | 1 bit |
| TCP/IP Port: | 8080 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Output 1** | | |  | **Output 2** | | |
| **Input 1** | | |  | **Input 1** | | |
| AA BB 02 00 03 01 00 00 11 | | |  | AA BB 02 00 03 01 00 01 10 | | |
| **Input 2** | | |  | **Input 2** | | |
| AA BB 02 00 03 01 01 00 10 | | |  | AA BB 02 00 03 01 01 01 11 | | |
| **Input 3** | | |  | **Input 3** | | |
| AA BB 02 00 03 01 02 00 13 | | |  | AA BB 02 00 03 01 02 01 12 | | |
| **Input 4** | | |  | **Input 4** | | |
| AA BB 02 00 03 01 03 00 12 | | |  | AA BB 02 00 03 01 03 01 13 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Output 3** | | |  | **Output 4** | | |
| **Input 1** | | |  | **Input 1** | | |
| AA BB 02 00 03 01 00 02 13 | | |  | AA BB 02 00 03 01 00 03 12 | | |
| **Input 2** | | |  | **Input 2** | | |
| AA BB 02 00 03 01 01 02 12 | | |  | AA BB 02 00 03 01 01 03 13 | | |
| **Input 3** | | |  | **Input 3** | | |
| AA BB 02 00 03 01 02 02 11 | | |  | AA BB 02 00 03 01 02 03 10 | | |
| **Input 4** | | |  | **Input 4** | | |
| AA BB 02 00 03 01 03 02 10 | | |  | AA BB 02 00 03 01 03 03 11 | | |