**HDMX4K44**

RS232 HEX COMMANDS

|  |  |
| --- | --- |
| Baudrate: | 115200 |
| Data width: | 8 bit |
| Parity: | NONE |
| Stop Bit: | 1 bit |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** | **Command** |
| Power |  |
| On | A5 5B 08 0B 0F 00 0F 00 00 00 00 00 CF |
| Off | A5 5B 08 0B F0 00 F0 00 00 00 00 00 0D |
| Output 1 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 01 00 00 00 00 00 F9 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 01 00 00 00 00 00 F8 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 01 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 01 00 00 00 00 00 F6 |
| Output 2 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 02 00 00 00 00 00 F8 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 02 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 02 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 02 00 00 00 00 00 F5 |
| Output 3 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 03 00 00 00 00 00 F7 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 03 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 03 00 00 00 00 00 F5 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 03 00 00 00 00 00 F4 |
| Output 4 |  |
| Input 1 | A5 5B 02 03 01 00 04 00 00 00 00 00 F6 |
| Input 2 | A5 5B 02 03 02 00 04 00 00 00 00 00 F5 |
| Input 3 | A5 5B 02 03 03 00 04 00 00 00 00 00 F4 |
| Input 4 | A5 5B 02 03 04 00 04 00 00 00 00 00 F3 |