**EVMX44QI**

TCP/IP and RS232 Control Commands and Protocol (HEX)

|  |  |
| --- | --- |
| Baud Rate: | 115200 |
| Data: | 8 bit |
| Parity: | None |
| Stop: | 1 bit |
| TCP/IP Port: | 8080 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Output 1** |   | **Output 2** |
| **Input 1** |   | **Input 1** |
| AA BB 02 00 03 01 00 00 11  |   | AA BB 02 00 03 01 00 01 10 |
| **Input 2** |   | **Input 2** |
| AA BB 02 00 03 01 01 00 10 |   | AA BB 02 00 03 01 01 01 11 |
| **Input 3** |   | **Input 3** |
| AA BB 02 00 03 01 02 00 13 |   | AA BB 02 00 03 01 02 01 12 |
| **Input 4** |   | **Input 4** |
| AA BB 02 00 03 01 03 00 12 |   | AA BB 02 00 03 01 03 01 13 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Output 3** |   | **Output 4** |
| **Input 1** |   | **Input 1** |
| AA BB 02 00 03 01 00 02 13 |   | AA BB 02 00 03 01 00 03 12 |
| **Input 2** |   | **Input 2** |
| AA BB 02 00 03 01 01 02 12 |   | AA BB 02 00 03 01 01 03 13 |
| **Input 3** |   | **Input 3** |
| AA BB 02 00 03 01 02 02 11 |   | AA BB 02 00 03 01 02 03 10 |
| **Input 4** |   | **Input 4** |
| AA BB 02 00 03 01 03 02 10 |   | AA BB 02 00 03 01 03 03 11 |