
**EVSP14VW**

**RS232 and TCP/IP Commands and Protocol**



**Input Select**

HDMI: 50 56 54 0A 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07

VGA: 50 56 54 0A 01 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

AV: 50 56 54 0A 01 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

USB: 50 56 54 0A 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A

**Output Mode**

DVI: 50 56 54 02 05 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1

HDMI: 50 56 54 02 05 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

**Resolutions**

1080P: 50 56 54 0A 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B

720P: 50 56 54 0A 06 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C

1360x768: 50 56 54 0A 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

1024x768: 50 56 54 0A 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E

**Single Unit: Video Wall Presets**

1x1 50 56 54 13 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F

1x2 (H) 50 56 54 13 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

1x2 (V) 50 56 54 13 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11

1x3 (H) 50 56 54 13 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12

1x3 (V) 50 56 54 13 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

1x4 (H) 50 56 54 13 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

1x4 (V) 50 56 54 13 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

2x2 50 56 54 13 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16

2x1 50 56 54 13 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

3x1 50 56 54 13 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E

4x1 50 56 54 13 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F

**Multiple Units: Video Wall Presets**

2x3 50 56 54 13 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

3x2 50 56 54 13 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21

2x4 50 56 54 13 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

4x2 50 56 54 13 01 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23

3x3 50 56 54 13 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

**X and Y Bezel Adjustment**

X-Axis Increase 50 56 54 15 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

X-Axis Decrease 50 56 54 15 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

Y-Axis Increase 50 56 54 15 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15

Y-Axis Decrease 50 56 54 15 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16

X= Left/Right

Y= Up/Down

**AUTO Configure:** 50 56 54 0A 0E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

**ZOOM:** 50 56 54 0A 0F 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

**Volume:**

Increase 50 56 54 17 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

Decrease 50 56 54 17 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A

Mute-ON 50 56 54 17 08 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28

Mute-OFF 50 56 54 17 08 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09

**Factory Reset** 50 56 54 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C